**草堂幼儿园厨房设备采购（第二次）**

**询价文件**

**询价人：成都城投教育投资管理集团有限公司**

**2020年08月**

# 询价公告

成都城投教育投资管理集团有限公司作为询价人，拟对草堂幼儿园厨房设备进行公开询价，选定服务单位，现将有关事宜公告如下：

一、工程概况：

1、项目名称：草堂幼儿园厨房设备采购（第二次）。

2、项目地点：浣花南路155号

3、项目规模：具体详见采购清单。

4、询价范围：具体详见采购清单。

5、供货期：25日历天。

二、询价申请人资格要求：

1、须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

2、财务要求：近3年或成立至今（成立不足3年的）无亏损；

3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

6、类似业绩要求：2017年1月1日至今具有一个单项合同金额不低于40万元的厨房设备供应业绩。

7、本次询价不接受联合体申请。

8、申请人须提供“国家企业信用信息公示系统（企业信用信息页面）（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html）”截图，若截图中内容与“公示系统”不一致的，视为弄虚作假，相关询价申请均无效。

三、报名需带材料：

1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书原件；

2、经办人身份证、企业营业执照、业绩证明材料【为合同或中标（选）通知书】，以上资料验原件收盖鲜章的复印件。

四、报名地点和时间：

1、报名地点：成都市二环路南三段5号人南大厦B座2楼四川明清工程咨询有限公司。

2、报名时间：2020年08月28日至2020年09月01日每天上午9时00分至12时00分、下午13时00分至17时00分(北京时间，节假日除外)。

3、询价文件每套售价 200.00 元，售后不退。

4、询价申请文件递交截止时间：2020年09月04日10时00分，询价申请文件递交地址：成都市金周路589号成都城投教育投资管理集团有限公司5楼会议室。

五、公告发布媒体

本公告在中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.com/index.shtml）和成都城建投资管理集团有限责任公司网站（http://www.cdci.cn/）上同步发布。

六、联系方式

询 价 人：成都城投教育投资管理集团有限公司

地 址：成都市金周路589号

联 系 人：王先生

电 话：028-68814623

代理机构：四川明清工程咨询有限公司

地址：成都市二环路难三段人南大厦B座2楼

联 系 人：施先生

电话：028-85581109

# 第二章 询价申请须知

**1、项目概况：**详询价公告。

**2、询价范围：**详询价公告。

**3、询价申请人资格要求：**详询价公告。

**4、询价申请费用**

询价申请人编制申请文件、现场考察、递交申请文件等询价过程中所涉及的一切费用，不论结果如何，询价人不负任何责任，均由询价申请人自行承担。

**5、询价申请规定**

5.1无论询价结果如何，询价申请人的询价申请文件均不退还。询价人及询价申请人双方都应就询价和询价申请文件中的内容保密，违者将对后果承担责任。

5.2询价人不对未中选情况作任何解释。

5.3询价申请人应认真检查询价文件是否完整，若存在缺页或不全时，应及时向询价人提出，以便补齐。

5.4询价申请人应仔细审阅询价文件中所有的说明，如果询价申请人编制的询价申请文件不符合询价文件的要求，其询价申请文件将被视为不合格。任何对询价文件的忽略或误解，不能作为询价申请文件没有完全响应询价文件的有效理由。

**6 询价答疑**

6.1 询价答疑会不召开。

6.2 询价申请人若有疑问请将疑问于 2020 年09月02日10时之前以书面形式递交至代理公司，由询价人作答后统一发放给各询价申请人。

**7询价文件的修改**

7.1 询价文件发出后，在提交询价申请书截止时间3个日历天前，询价人可对询价文件进行必要的修改。

7.2询价文件的修改将以书面形式发送给所有询价申请人，询价文件的修改内容作为询价文件的组成部分，具有约束作用。

7.3 询价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4为使询价申请人在编制询价申请书时有充分的时间对询价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，询价人将酌情延长提交询价申请书的截止时间，具体时间将在询价文件的修改、补充通知中予以明确。

7.5 在原定询价截止时间之前，如果出现特殊情况，询价截止时间需要延迟，询价人应以书面形式通知询价申请人延迟后的询价截止时间。

7.6询价申请书有效期：60日历天。

**8 询价申请文件的编制要求**

8.1 询价申请文件的语言：询价申请人的询价申请文件应用中文编制。

8.2询价申请人应根据本询价文件的规定提交询价申请文件，询价申请文件应至少包括第四章的各项内容。

8.3询价申请文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由法定代表人或法定代表人授权代理人进行相应签字或盖章。（如果是由授权代理人签字，则应在询价申请文件中附有法定代表人授权委托书。）

8.4除询价申请人对错误处必须修改外，全套询价申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由询价申请文件签字人签字或加盖询价申请人公章。

8.5 询价申请文件要求按规定格式和内容填报，份数为一式两份，其中正本一份、副本一份和电子文档（电子文档应为询价申请文件盖章后的扫描件，格式为PDF），应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。

所有询价申请文件应密封完好（密封方式不限），封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。外包装上还应标明：

（1）询价项目名称： ；

（2）询价申请人名称、地址： ；

（3）“在xxxx年xx月xx日北京时间xx :xx前不得拆封”字样。

询价人不接受未按要求进行密封和标记的询价申请文件。如果因询价申请文件密封不严、标记不明而产生的任何后果，询价人概不负责。

8.6询价申请文件在本询价文件规定的询价截止之日起30个日历天内有效。

**9 询价申请文件递交地点和截止时间**

9.1询价申请文件应该在规定的地点和截止时间前提交，逾期送达规定地点的询价申请文件将被拒收。

9.1.1询价申请文件递交截止时间：2020 年09月04日10时00分（北京时间）

9.1.2询价申请文件递交地点：成都市金周路589号成都城投教育投资管理集团有限公司4楼会议室。

9.2 到询价截止时间止，递交询价申请文件的单位数量少于3家的，询价人将依法重新组织询价，两次询价均流标的，采用其他方式确定本项目服务单位。

**10、询价报价说明**

10.1询价人设置的本项目最高限价为：422827元（含税，税率13％），具体详见采购清单。供应商的报价不得超过本项目最高限价，否则视为无效响应。

10.2询价申请人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金、风险费、延期补偿费等全部费用。

10.3询价申请人只能有一个报价，询价人不接受任何有选择性的报价。

10.4中选的询价申请人所报价格将作为其与询价人签订本合同及进行费用结算的依据，若合同执行期内有新的政策指导文件出台，双方约定不再调整服务费计费标准及取费比例。

**11、评审**

11.1 评审工作由询价人依法组建的评审委员会组织进行。

11.2 评审原则、方法及程序详见第五章评审方法和标准。

**12、中选结果的确定**

评审委员会根据评审结果，向询价人提交书面评审报告，在报告中对合格的询价申请人（即通过资格审查和初步评审的询价申请人，以下同）根据其最终综合得分由高到低依次进行排序（若综合得分相同的，则以报价从低到高排序），并推荐排名第1的中选候选人为中选人。

**13、评审过程的保密**

13.1 评审会开始后，直至授予中选人合同为止，凡属于对询价申请书的审查、评价和比较的有关资料以及中选候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

13.2 在询价申请书的评审、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，询价申请人向询价人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其询价申请被拒绝。

13.3 中选人确定后，询价人不对未中选人就评比过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评比过程情况和索要评审过程材料。

**14、中选通知书**

14.1 评审结束后，询价人将按照评审委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。

14.2 询价人将在评审委员会推荐中选候选人后2个工作日内确定中选人，并向中选人发出中选通知书，中选通知书中将写明中选人在询价报价申请函中承诺的询价报价等内容。

14.3 中选通知书是合同文件的组成部分。

14.4 中选人在领取中选通知书时，应在询价人发文簿上签字确认。

14.5 询价人对未中选的询价申请人不作未中选原因的解释。

**15、合同协议书的签署**

15.1 中选人应于收到中选通知书之日起5个工作日内由法定代表人或授权代表与询价人签订本合同。合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

15.2 如果中选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中选或者在规定的时间内未与询价人签订本合同的，询价人可以确定排名第二的中选候选人为中选人；排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因放弃中选时，询价人可以顺延至最后的中选候选人。在今后1～3年内询价人将不接收放弃中选者参加询价（投标）。

**16、询价人的权利**

16.1 询价人保留在授予中选通知书前的任何时候取消本次询价活动以及拒绝所有的询价申请书的权利，且无须向受影响的询价申请人解释有关原因。

16.2 对未中选的询价申请人，询价人将不作任何解释，但可告知其评比结果的排名顺序。

**17、不正当竞争与纪律监督**

**17.1 严禁询价申请人向参与询价、评比工作的有关人员行贿，使其泄露一切与询价、评比工作的有关信息。**

**17.2 询价申请人在询价过程中严禁互相串通、结盟，损害询价的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他询价申请人参与正当询价。**

**18、代理费支付：按“计价格[2002]1980号”规定下浮40% ，由中选单位支付代理机构服务费。**

19、**其他**

**询价申请人所递交的询价申请文件（包括有关资料、澄清、承诺、声明）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。**

**如询价申请文件存在虚假，在评审阶段，评审委员会应将该询价申请文件作否决询价申请处理；中选候选人确定后发现的，询价人将依法取消其中选候选人或中选资格,并在今后1～3年内禁止参与询价人组织的询价（投标）活动。**

# 第三章 合同条款

甲方：成都城投教育投资管理集团有限公司

乙方：\*\*\*\*\*\*公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就\*\*\*的采购安装及有关事项协商一致，签订本合同法，具体内容如下：

**第一条 供货范围**

**本合同的供货范围：**草堂幼儿园项目厨房设备采购安装。型号、规格、数量、设备单价及主要技术参数详见文件和工程量清单。所供设备由询价人看样定货后确定。

**技术服务范围:**设备的检查、检验、包装、运输、装卸至本合同约定地点、安装、调试、验收；技术支持、培训、二年期的免费维护保养、售后服务以及其他类似的义务。

**第二条 合同价格**

本合同为固定 综合单价合同，合同总价暂定为**¥** 元（大写人民币： ），为含增值税价（税率为13%），其中暂列金**¥** 元（大写人民币： ）。

1.合同价款包括：设备单价为全费用固定综合单价，此单价包含但不限于厨房设备费材料费、运输、安装、调试、局部破坏性试验及免费恢复、验收、维保期内免费维保、管理费、利润、税金、风险、现场安全文明施工费等一切费用。

2.在本合同履行期内，若因设计修改等原因，甲方有权对供货设备数量予以增加或减少，无论材料数量发生何种增减，且无论增加或减少的数量多少和金额的大小，材料单价均不作调整。

3.材料按实际供货数量进行结算，合同结算价为本合同项下设备实际供货数量与供应清单中相应设备的综合单价的乘积之和。最终结算金额高于中标总价的，按中标总价作为最终结算价（深化设计图纸确认后，因业主或业主确认的使用单位提出修改，增加的造价除外）。

**第三条 交货时间**

1.中标通知书发出后10个日历天内完成厨房设备的图纸深化，厨房设备的制造、运输、安装、调试应按甲方要求时间完成。

2.甲方根据工程进展情况，提前向乙方提供书面供货计划，乙方指定代表进行书面签收后严格按书面计划中供货数量进行生产。

3.乙方应在甲方提出的书面供货计划中确定的交付期限内供货，乙方实际供货日期较甲方书面供货计划中的最迟到货日期提前七天（含七天）以上的，乙方应事先告之甲方并确认甲方已作好收、验货准备方可启运。

4.乙方应作好生产计划准备，不得因设备、原料及其他原因推迟交货时间。

**第四条 交货地点**

材料交货地点：草堂幼儿园厨房设备采购项目现场指定存储场所。（存储场所具体位置应由总承包单位指定，乙方负责进行搭设和日常管理保安工作）。

1. **安装调试**

**1.**本合同货物由乙方根据国家现行相关标准、规范、技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装与设备调试。在整个安装调试过程中，乙方须接受监理公司的监理。服从施工现场的管理。

2.在合同设备安装调试过程中出现的质量问题或安全问题，由乙方承担责任。

3.甲方有权对乙方所提供产品委托第三方进行抽样检查，检测结果为合格则检测费由甲方承担；若检测结果为不合格，则检测费用由乙方承担，乙方必须无条件更换不合格产品并承担由此给甲方造成的一切损失。

4.甲方有权对乙方到场产品进行破坏性取样试验，由乙方负责产品免费恢复。

5.厨房设备安装完成后，在卫生防疫检查验收中若出现验收不合格，需无条件按卫生防疫部门意见整改直至验收合格。

**第六条 付款方式**

支付方式：银行转帐或电汇付款。

根据本合同项目的特点，厨房设备款将按以下方式计算和支付：

1.合同签订后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的20%；

2.乙方主要货物（不含除杂类）,即排烟系统类、炉灶类、蒸柜蒸箱类、星盆类、柜类、层架类、工作台类到达现场后的30个工作日内，甲方凭乙方出具设备到货签收单向乙方支付至本合同内到货设备总价的50%；

3.设备全部安装调试完成后30个工作日内，凭乙方出具设备全额发票、设备检验报告、到货签收单、安装完成确认单，甲方向乙方支付至本合同内到货设备总价80%的货款；

4.甲方委托的造价咨询单位（一审）结算审核完成后30个工作日内，甲方向乙方支付至审定金额的85%；

5.本工程最终结算审计完成后的30个工作日内，甲方向乙方支付至最终结算价97%的货款，剩余3%作为质量保证金，质保期为2年。质保期满后无任何质量问题，甲方于15个工作日内向乙方支付剩余3%（无息）。

6.乙方提供货物的数量、型号及到场时间等均以甲方书面通知为准。

7.尽管有上述付款时间规定，乙方应在支付前向甲方提交支付申请以及所需要的相关资料和票据。甲方只在收到所有合格的支付凭证后，才向乙方支付，否则，甲方有权拒绝支付。如因乙方未能及时提交所需的相关资料和票据，或提交的资料和票据不能满足甲方的付款要求造成付款延误，甲方有权延迟付款，甲方不承担逾期付款的责任。

8、甲方委托具备相应资质的造价咨询机构审核竣工结算，审核效益费（含一审和最终结算审核）全部都由乙方承担。审核效益费按审减金额（审增审减品迭后）为基数计算，费率按甲方与咨询单位合同约定费率计取。

**第七条 履约担保**

1. 甲方在发出中标通知书10个工作日内，乙方向甲方办理合同总价（扣除暂列金）10％的履约担保。

2.履约担保的有效期截止到工程竣工验收合格之日，乙方凭工程竣工验收合格证明、设备移交手续报请终止履约担保。履约担保期内，由于乙方原因不履行合同或给甲方造成损失时，甲方有权使用乙方履约担保金赔偿损失（若担保方式为现金）。

**第八条 税 费**

1.中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方承担。

2.发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

3.乙方应提供国家税务增值税专用发票（税率为13%）。

**第九条 质量保证期**

本合同项目质量保证期为本项目工程整体竣工验收合格交付业主使用之日起24个月**。**

**第十条 保证**

1.乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进的工艺制造的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料设备的缺陷而造成的任何故障负责。在质保期内乙方委派一名维修人员常驻现场，发现任何质量问题或缺陷，免费负责修理或更换有质量问题或缺陷的零部件或整机。对造成的直接损失甲方保留索赔的权利。

2.乙方所提供货物的技术规格应与采购清单中技术规格规定的标准相一致或优于采购产品的技术规格。若技术规格中无相应规定，设备则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

3.乙方须保障甲方或甲方确定的使用方使用其货物时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须承担由此产生的一切索赔和责任，若甲方因此承担责任，有权向乙方追偿。

4.除采购询价文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与本合同货物相符的技术资料一式二套随每批设备一起发运给甲方。例如：样本、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

5、乙方须保证在质保期结束后，向甲方提供终身维保服务，维保合同另行签订。

**第十一条 包装运输**

1.乙方所提供的设备均为出厂时原包装。

2.乙方所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

3.乙方所提供设备内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须附有本合同中所要求的所有文件和资料。

4.设备运输中的运输费用（包括材料卸载费用）和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损伤、损坏均由乙方负责。

5.乙方所提供货物的包装归甲方所有，乙方应负责将所有货物的包装物归集到甲方指定地点，由甲方统一进行处置。

**第十二条 检 验**

1.乙方应在发货之前，对设备的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量证书。该证书将作为提交给甲方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。

2.甲方有权派出技术专家对投标设备的制造过程进行抽查或监造，以及参与货物的性能检验和试验运行。乙方有义务提供方便和配合。

3.到货验收：

（1）设备到达施工现场后，乙方应及时以书面形式通知甲方、监理工程师到场，根据送货单和装箱单对货物包装、外观及件数进行清点和检验。如发现有任何不符之处，甲方有权拒收，一切责任均由乙方负责。

（2）当设备运至现场且工程已具备安装条件后，乙方应提前3天以书面形式通知甲方、监理工程师开箱检验，由乙方负责开箱，设备开箱时，三方应派代表共同到场验货。若发现货物或部件由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷或不符合询价文件和合同规定时，甲方有权拒收，并应做好记录，由三方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出更换或索赔的依据；若验收合格后应由三方代表共同签署一式三联的供货验收单，该供货验收单作为提交甲方付款单据的组成部分。

（3）若出现乙方设备无法通过以上的验收，乙方应及时补换，且不能影响甲方建设工程工期，若导致工期延误，甲方保留索赔的权利。如乙方补换不及时造成工程工期延误的，甲方有权对乙方进行处罚。

（4）乙方如对上述甲方提出的更换或索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后3天内自费派代表赴现场同甲方、监理工程师共同复验。

（5）验收如发生争议，由国家法定检验机构按检验标准和方法，对设备进行检验。供货费用由责任方承担。

（6）到货设备检验合格之前或因材料质量不符合约定的质量要求而被拒绝接受的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

但上述验收并不免除乙方责任。

4.在本合同规定的质量保证期内，如发现设备的质量或规格与本合同规定不符，或证明材料有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，甲方保留向乙方提出索赔的权利。

5.工程竣工验收：

（1）验收标准执行有关部门最新颁布的国家标准和规范及产品认证。

（2）竣工移交：在技术监督局检验并发放合格证且工程竣工验收合格后方可移交甲方。

6.已进场并通过甲方、监理单位验收的设备及配件等未经甲方认可，乙方不得擅自带出工地现场，否则甲方除追究乙方的相关法律责任外，有权按人民币5000.00元/次处以违约金。

7.乙方洗碗设备投入正常使用后，甲方有权委托第三方对洗碗机进行“国家消毒餐（饮）具检测”，若检测不合格，视为乙方违约，乙方需无条件更换设备，设备安装完成甲方需再次对设备进行“国家消毒餐（饮）具检测”，以上所有检测费均由乙方承担支付，乙方还应承担设备检测不合格给甲方造成的一切损失。

**第十三条 技术服务**

1.本合同设备由乙方根据国家现行相关标准、规范及技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装与设备调试。在整个安装调试过程中，乙方须接受监理公司的监理。服从施工现场的管理。

2 .在合同设备安装调试过程中若因乙方技术指导不当出现的质量问题或安全问题，由乙方承担责任。

3.乙方负责配合本合同设备安装完毕后的验收工作，保证所供货物通过相关部门的验收。

4.验收合格后由相关部门出具的验收合格证只证明乙方提供的合同设备的性能、参数及安装质量截止出具验收合格证时可按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备及其安装过程中存在的可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。

5.乙方必须按照现有的施工预留洞口对厨房工程进行深化设计。若乙方深化图纸不能利用现有洞口需重新开洞的，新开洞口的开洞费用及对原有洞口的补洞费用由乙方自行考虑在投标报价中，甲方不另行支付费用。

6.乙方深化图纸需保证通过当地卫生防疫职能部门审核，当地卫生防疫职能部门审核时对图纸提出的修改要求，乙方需配合修改，因修改造成结算总价超过中标合同价的，按中标合同价结算。

7.本合同质保期结束后，乙方需向甲方提供终身维保服务，具体维保条款详维保合同。

**第十四条 不可抗力**

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，而延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

2.受阻一方应在不可抗力发生后尽快用电报或传真通知对方，并于事故发生后14日历天内将有关机关出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**第十五条 各方权责**

1.总承包人服务、配合各专业承包单位的工作内容：

（1）总承包服务工作内容：

A.负责分包工程进度、质量、安全等工作的总协调、指导、监督、管理，对业主负责，按合同工期、质量标准交付整个工程；

B.负责施工现场的安全文明施工管理、治安、保卫、保洁、消防、包括洞口的安全防护工作等；

C.负责分包单位与分包单位之间的工作联系，妥善安排与分包单位交叉作业的进度计划，确保工程总工期目标的实现；

D.负责协助分包与设计、监理、业主之间的协调；

E.负责分包工程验收的组织、协调工作；

F.负责分包工程竣工资料的收集、整理及统一备案工作。

（2）总承包配合内容：

①为各专业单位提供水、电源接驳点。用水、用电由专业分包单位单独装表计量并承担相应费用。允许专业单位使用现场已有的如卫生间、安全通道等设施。乙方的垂直运输机械（含操作人员）必须提供给各专业承包单位使用，直至各专业承包施工完毕。

②在每个专业承包单位进场时为其提供必要的材料堆场、提供办公和材料用房，具体见各专业配合工作内容。及时清除影响分包单位施工的障碍物，由此造成的乙方工作计划变更或二次工作不作为索赔的理由。

③有多家分包单位需用总承包的垂直运输机械等机械材料时，乙方负责协调，不得因此而影响工期。

④总承包要指派一名人员（专、兼职均可）负责与各专业承包单位的协调工作。

⑤各专业承包单位产生建筑垃圾由分包单位负责运至施工场地内指定地点，并由乙方统一清运出场地。

⑥总承包在安排进度计划和施工顺序时应充分考虑与各分包单位的配合协调工作及分包单位施工周期，并计算由此产生的各项费用计入总包服务费，分包单位施工周期考虑总进度计划。总承包不得以任何分包单位的影响为由拖延工期。

⑦设备具体配合内容：

1. 设备由乙方运至现场后，总承包保证场地内道路畅通，安排充分的卸货地。设备堆放、存储场所可采用由乙方在甲方指定位置自行搭设等形式，并由乙方负责货物的保管工作，其发生的一切费用包含在投标报价中。

2.甲方、监理工程师、造价咨询机构、使用方等相关部门按照厨房设备进场验收程序对到达现场的设备应及时进行现场清点验收及参数核对，并签字确认。

3.乙方现场人员应根据设备（材料）的操作手册、使用说明等资料的要求，完成到达现场的货物的清点验收、堆放、保管、维护、验收。

4.乙方工作人员在现场完成卸车、堆放、储藏、场内转运及安装等合同约定的工作时应服从甲方、监理工程师的协调管理。

**第十六条 违约责任及索赔**

1.延期交货、安装与误期赔偿：

若乙方未能按合同规定的时间或甲方书面供货计划按期交货，乙方应当向甲方支付误期赔偿金，甲方书面同意乙方延长交货期的除外。误期赔偿金将由甲方从未付货款或从履约保证金中扣除。误期赔偿金，按迟交设备金额的5％计算。如果乙方误期达 10 天后仍不能交货，或乙方延期交货已对甲方工程进度造成影响的，甲方有权因乙方违约解除本合同，乙方应当退还甲方已支付但未供货的全部费用，同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，若对甲方的损失无法弥补的，乙方应补足。

2.乙方的设计不满足国家标准、规范要求和甲方的设计要求，或设备质量严重不符合国家（或检测）标准、规范要求和甲方要求时，甲方有权解除合同，甲方有权退货，乙方应当返还甲方已支付的全部费用，同时乙方应向甲方支付合同全部供货总价30%的解约违约金，若对甲方的损失无法弥补的，乙方应补足。

3.索赔：

（l）乙方对设备与合同要求不符负有责任，并且甲方将在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内或质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

A.缺陷严重致使无法实现合同目的时，乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的直接损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他费用。

B.根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受直接损失的金额，经双方同意降低设备价格。

C.更换有缺陷的零件、部件和材料，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方因此而发生的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。当乙方不予更换时，甲方可向第三方采购类似货物，所产生的成本及费用由乙方承担。

D.乙方投标及现场使用品牌或型号必须全部满足技术参数要求；若不能满足文件技术参数要求，乙方必须更换为满足技术参数产品，并承担签约合同总价10%的违约金。

（2）如果甲方提出索赔通知后30日历天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30日历天内或甲方同意的更长一些时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付货款或乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

（3）甲方在发出书面供货计划且乙方已经组织生产后提出取消订购，则应按乙方已生产的设备据实赔偿（限额为该规格设备的价格）。

4.合同双方均应按本合同及附件的约定，依法诚信履行合同，任何一方违反合同之约定条款，属违约行为，除本合同另有约定外，违约方应按【5000】元/次向非违约方支付违约金。

5.由于乙方违约造成的违约金，甲方均有权在任何支付节点从进度款中扣除。

**第十七条 解决合同纠纷的方式**

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方同意提交成都仲裁委员会仲裁。

2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

**第十八条 合同修订**

对本合同条款做出的任何改动，均须由双方签署书面的合同修改文件为有效。

**第十九条 合同执行**

1.本合同的履行期从合同生效之日起至本合同项下的全部货物供应、安装完毕后经竣工验收合格以及质量保证期满之日止。

2.本合同一式玖份，均具有同等法律效力。甲方伍份，乙方肆份。

3.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

4.通知条款：任何一方就本合同向另一方送达任何文件、回复、及其他任何事宜进行联系，必须以书面形式进行。如以直接送达的方式传送，则以另一方签收时视为已送达。如以邮件寄送方式，在投递后（以寄出的邮戳为准）的第三日视为已送达。如以传真形式传送，则以传真接收人确认接到传真时视为已送达。任何一方如需变更本合同约定的联系地址等，须以本条所述方式提前通知另一方，否则任何乙方以约定方式按照合同尾部所载地址发出的通知均视为已送达。

**第二十条 合同附件**

1.厨房设备采购清单

2.厨房设备技术规格表

3.售后服务承诺

4.免费维保服务合同

5.厨房设备供货计划签收单

6.设备采购廉政合同

**第二十一条** 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

经双方签字并加盖单位公章之日起生效执行。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

联系地址： 联系地址：

法定代表人 法定代表人（）

或授权代理人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

附件1：厨房设备采购清单

**厨房设备采购清单**

**总价: 人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **产品特征及要求** | **图片** | **单价（元）** | **设备合价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |

附件2 :.厨房设备技术规格表

附件:3：售后服务承诺

附件4：免费维保服务合同

免费维保服务合同（厨房设备）

甲方：成都城投教育投资管理集团有限公司

乙方：

为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。  
**一、本合同经双方代表签字盖章后生效。  
二、服务范围**  
1.甲方委托乙方对安装的下述设备实施保养服务：

乙方对设计图纸内及清单中全部施工内容承担保修责任。

1. 在保修期内，乙方应按照要求定期（每月二次派技术人员）维护保养，对施工工程进行巡访，做好维护保养记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。每次保养,维修完毕后,应提交设备维修/保养报告书予设备使用单位确认签字。
2. 质保期结束后，甲乙双方另行签订维保合同，服务范围及内容另行约定。

**三、服务期限** 1.乙方免费为甲方提供自工程整体竣工验收合格交付业主使用之日起的XX个月，为期xx年维修保养服务。

2.在质量保修期内，如有质量问题，甲方（或设备使用单位）书面或电话通知乙方，乙方必须在接到书面或电话通知12小时内派专人进行维修处理，若乙方不按时或不派专人维修处理，则乙方应向甲方支付每次500-1000元的违约金（违约金由甲方直接从乙方质量保修金中扣除）；若12小时后乙方仍不派人维修处理，则甲方将发函给乙方，一旦该函发出12小时后，甲方有权另行直接委托第三方单位进行维修处理，处理费用由第三方单位计算并由造价人员签字（签章）即可，相关费用由甲方从乙方的质保金中扣除后直接支付给第三方单位，同时乙方应向甲方支付每次5000-10000元的违约金（违约金由甲方直接从乙方质量保修金中扣除）。

3.质保期结束后，乙方须向甲方提供终身维保服务。若乙方拒绝向甲方提供维保服务，甲方有权向乙方提出违约索赔。  
 **四、服务内容及双方责任**

1、乙方的责任  
1.1保修期内，乙方承担因设备本身质量原因造成的质量问题的责任。  
1.2乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》。  
 2、甲方的责任  
2.1负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。  
2.2安全、正确操作和使用乙方提供的设施设备

**五、服务费用**  
1、质保期内，乙方因免费提供维保服务，并承担因设备本身质量原因造成的维修费用；

2、质保期结束后，乙方有偿向甲方提供维保服务，具体金额另行约定。

**六、其他**  
 1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。  
 2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。  
 3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。  
 4、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件。  
 5、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。  
 6、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向工程项目所在地法院处理

7、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。  
 8、本合同履行期间，任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，提出终止一方影响另一方支付 元解约违约金，并在结清所有费用后办理终止事宜。  
 9、本合同一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。  
  
　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字）： 或授权代理人（签字）：

二○ 年 月 日 二○ 年 月 日

附件5：**厨房设备供货计划签收单**

**厨房设备供货计划签收单**

第一联（采购方留存）

填制部门： 编号： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安装地点 |  |
| 设备名称 |  | | |
| 型号、数量 |  | | |
| 到货时间 |  | | |

采购方计划人： 供货方签收人：

**厨房设备供货计划签收单**

第二联（供货方留存）

填制部门： 编号： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 安装地点 |  |
| 设备名称 |  | | |
| 型号、数量 |  | | |
| 到货时间 |  | | |

采购方计划人： 供货方签收人：

# 第四章 询价申请文件格式

说明：

(1) 询价申请人应按照本章提供的询价申请文件格式要求，提交询价申请文件；本章未提供格式的，由询价申请人自主编制。

(2)本章所附格式大小只是范例，可另附页。

(3)询价申请文件密封后按规定的时间和地址提交。

## 询价申请文件封面

正本（副本）

**草堂幼儿园厨房设备采购（第二次）**

**询价申请文件**

询价申请人： （全称并盖章）

二○ 年 月 日

**目 录**

**一、询价申请函**

**二、法定代表人身份证明书**

**三、法定代表人授权书**

**四、声 明**

**五、承诺书**

**六、询价申请人基本情况一览表**

**七、公司简介**

**八、询价申请人股份构成情况及投资参股的关联企业情况表**

**九、询价申请人公司业务概述**

**十、相关人员配置**

**十一、公司2017年1月1日以来类似项目业绩一览表**

**十二、供货方案**

**十三、报价清单及其他资料**

## 一、 询价申请函

**询 价 申 请 函**

致：成都城投教育投资管理集团有限公司

一、我公司审阅并完全理解和接受你方所提供的所有询价文件相关条款和要求，以下签字人作为 （询价申请人） 合法行使其职责的代表为获得草堂幼儿园厨房设备采购（第二次）的采购合同参加你们组织的采购询价。

二、我方已详细研究全部询价文件（含答疑、补遗文件及有关附件），同时我公司对提交的所有询价申请文件负责。你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

三、我公司完全理解询价人因法律和政策原因取消询价以及拒绝所有的询价申请文件，并对此类任何行动不承担任何责任，亦无义务向询价申请人解释其原因。

四、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。

五、我方完全同意询价文件合同条款。

六、在仔细研究了询价文件，并结合本公司的实际情况后，我公司愿以 元的询价申请报价完成草堂幼儿园厨房设备采购**，**此报价已包含所有为完成合同规定工作内容的全部费用，我公司不再以任何理由向你方收取其它任何费用，供货期 。

七、我公司承诺：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

八、我公司承诺：如我公司提供的服务不能满足询价人的要求，询价人可随时更换，我公司对此无异议。

九、参加本次采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录。

十、我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

十一、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

十二、我公司近3年或成立至今（成立不足3年的）无亏损。

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地 址:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓 名: 性 别: 年 龄: 职 务:

系 （询价申请人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

询价申请人: (盖公章)

日 期: 年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件。**

## 三、 法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

本人 （姓名）系 （询价申请人）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的询价申请文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“询价申请须知”第7.6条规定的“询价申请书有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

特此委托。

询价申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**注：本授权委托书为法定代表人不亲自参选而委托代理人参选适用。后附代理人身份证复印件。**

## 四、声 明

**声 明**

致： （询价人）

本单位 （询价申请人） 现参加 的询价，本单位特此声明：

1、不管现在、过去还是将来，本单位及其附属机构或有经济利益关系的其他机构，都没有或不会为该项目提供勘察、设计、施工、监理、其他材料设备供应等业务。如本单位中选，本单位及其附属机构，也不会从事所提供咨询项目的投标及监理服务。

2、本单位近3年内或成立至今的合同履行过程中，没有因违约或违规行为而导致诉讼或仲裁且判决对本单位不利。

3、本单位近3年内或成立至今的合同履行过程中，没有因本单位违约被逐或因本单位原因而使任何合同被解除。

4、本单位近3年内未因工作质量等问题受到相关行政主管部门行政处罚或市场禁入。

如违反以上声明，一经查实，本单位愿承担一切法律责任(包括市场禁入、承担赔偿损失等)，同时，询价人有权取消我公司的参选资格或中选资格。

声明人 ： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 五、承诺书

**承 诺 书**

致：成都城投教育投资管理集团有限公司：

我方以诚实、守信的态度参加贵方的询价活动并郑重承诺，在询价申请和合同履行过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为，如有发生，我方自愿终止该项目合同，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方其它项目中的询价申请或投标申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的询价申请或投标申请。

1.我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。

2.我方承诺不发生任何串通与项目有关的相关单位，损害贵方利益的行为。

3.我方承诺，中选并签订合同后，接受询价人相关管理制度约束，接受并承认中选人考核办法及考核结果。

4．在项目实施过程中，我方承诺满足贵方的工期要求，不发生因我方原因延误工期占总工期10％及以上的行为。

5.我方承诺不发生因我方原因给贵方造成一次性直接经济损失在10万元及以上或累计直接经济损失在50万元及以上的行为。

6. 我方承诺正确、妥善处理各种关系，不发生因我方原因（如拖欠民工工资）造成的民工集体上访、滋事行为。

7.我方承诺不发生出具虚假成果或报告的行为。

8.我方承诺不发生因我方原因造成的咨询、服务质量或设计服务质量达不到合同约定，严重影响项目正常建设的行为。

9.我方承诺不发生因我方原因造成咨询、服务成果出现重大失误的行为。

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 六、询价申请人基本情况一览表

**询价申请人基本情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | 网 址 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | | | | | | |
| 营业执照号【或统一社会信用代码）】 |  | | | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | | | |
| 开户银行及账号 |  | | | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | |

**注**：（1）本表后应附询价申请人**企业营业执照副本、“国家企业信用信息公示系统”截图**等相关资料，以上所需材料均提供扫描件并装入询价申请文件。

（2）《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用 代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 七、公司简介

**公司简介**

|  |
| --- |
|  |

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 八、询价申请人股份构成情况及投资参股的关联企业情况表

**询价申请人股份构成情况及投资参股的关联企业情况表**

|  |
| --- |
| **询价申请人应提供其股份构成情况及投资参股的关联企业情况，包括以下内容：**   1. **能有效证明企业当前股份构成情况的有关材料包括但不限于经会计师事务所或审计机构出具的近1个年度的财务审计报告（含附注）或向工商行政管理部门查询并提供其出具的能有效证明企业股份构成情况的有关证明材料（上述材料提供复印件加盖询价申请人公章附于本表后。询价申请人所提供的证明材料必须真实、有效）。**   **（2）与本单位负责人为同一人的其他单位名单:**  **（3）对本单位存在控股、管理关系的单位名单:**  **（4）本单位对其存在控股、管理关系的单位名单:**  询价申请人：（全称、盖章）  法定代表人或委托代理人： （签字）  二○ 年 月 日 |

**注：1、如不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。**

1. **询价申请人应如实填报此表，否则因其参选影响询价公正性的，其参选无效，并视为弄虚作假。**
2. **近1个年度的财务审计报告分两种情况。询价文件发售之日在5月1日以前的，是指当年之前的1个年度或当年的上一年之前的1个年度，如某项目发售询价文件的时间是2018年4月1日，近1个年度的财务审计报告是指2016年或2017年的财务审计报告，采用哪一个年度，由询价申请人选择；询价文件发售之日在5月1日以后的，近1个年度是指当年之前的1个年度，如某项目发售询价文件的时间是2018年5月5日，“近1个年度”是指2017年的财务审计报告。**

## 九、 询价申请人公司业务概述

**询价申请人公司业务概述**

|  |
| --- |
|  |

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 十、相关人员配置

**相关人员配置组成表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：（1）以上人员应附身份证的扫描件。

（2）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。

（3）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

询价申请人：（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

二○ 年 月 日

## 十一、公司2017年1月1日以来类似项目业绩一览表

**公司2017年1月1日以来类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 供货期 | 合同价格 | 项目 | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）以上汇总表所填信息若无法在业绩证明资料中体现的，以项目业主出具的证明为准。

（2）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”

**类似工程业绩表**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： |
| 发包人名称： |
| 承包人名称： |
| 合同总价： |
| 项目地址： |
| 项目规模： |
| 2 | 所承担合同的主要内容： |
| 3 | 合同工期： |
| 4 | 其 他： |

注：（1）每个业绩项目须单独填表，宜标明序号。

## 十二、供货方案

格式自拟。

## 十三、报价清单及其他资料

报价清单格式详见第七章“采购清单”及申请人认为应附的其他资料。

# 第五章 评审方法

**一、总则**

1.1本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2评审办法：综合评估法。

1.3询价人将在询价申请文件递交截止的同一时间,公开对各询价申请人的报价等内容进行宣读,并作记录,经询价申请人签字确认后,交由评审委员会进行评审。在本文件规定的提交截止时间后提交的询价申请文件，询价人将拒绝接收。

**二、评审委员会**

2.1本项目的评审委员会由询价人按照相关规定组建。

2.2评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.3评审程序：资格审查---初步评审---量化评分并排名---编写询价报告。

2.4 在评审过程中，凡未通过上一评审程序的询价申请文件，不再进入后续评审程序。

**三、资格审查**

3.1评审委员会首先对所有询价申请文件进行资格审查，资格审查实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过。资格审查未通过的不再进入下步评审。

**资格审查强制性合格条件**

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有效 |  |
| 2 | 财务 | 近3年或成立至今（成立不足3年的）无亏损 |  |
| 2 | 信誉 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；  具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 3 | 类似项目业绩 | 2017年1月1日至今具有一个单项合同金额不低于40万元的厨房设备供应业绩。 |  |
| 4 | 联合体 | 非联合体参选。 |  |
| 5 | 设备规格、技术参数 | 采购清单“设备规格、技术参数”▲号条款完全满足询价人需求的（▲号条款需按文件要求提供相关证明材料） |  |
| 6 | 结论 | 以上条件必须全部通过 |  |

**四、初步评审**

4.1 初步评审主要为评审委员会对各询价申请文件是否在实质上响应了询价文件要求进行评审。

4.2若询价申请文件有下表中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应询价文件，属重大偏差，将不进入详细评审。

**询价申请文件初步评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 重大偏差情况 | 是否存在重大偏差（填写“是”或“否”） |
| 1 | 询价申请文件签字或盖章不符合询价文件要求的 |  |
| 2 | 明显不符合国家有关法规、文件和标准的要求的 |  |
| 3 | 询价申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |  |
| 4 | 询价申请人的报价不符合询价文件规定的 |  |
| 5 | 询价申请文件附有询价人不能接受的条件的 |  |
| 6 | 询价申请文件未实质性响应询价文件要求的 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） | |  |

4.3上述重大偏差之外的偏差为细微偏差。评审专家应当书面要求存在细微偏差的询价申请人在详细评审前予以补正。拒不补正的，在量化评分评审时可以对细微偏差作不利于询价申请人的处理。有关澄清说明与答复，询价申请人应以书面形式进行，但对报价等实质性的内容不得更改。澄清问题作为询价申请文件的组成部分。

**五、量化评分并推荐中选候选人**

5.1评审委员会对合格的询价申请人的询价申请文件按以下评分标准进行量化评分，最后按综合得分由高到低依次进行排序，并推荐排名第1的中选候选人为中选人。若询价申请人综合得分相同，则询价申请人报价低的排名靠前，若报价再相同时，则询价申请人提供的有效类似项目业绩数量多的排名靠前。

5.2编制询价报告，询价报告由评审委员会全体成员签字。

**量化评分标准、评分依据**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分　值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价（60分） | 60分 | 采用有效报价（经初步评审合格且不低于成本的投标报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为：  S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价。以基准价为准，有效投标的评审价等于基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣0.5分，不足1%按1%计算。 | / |
| 2 | 企业信誉（4分） | 4分 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证三个证书，且认证范围包括：商用燃气灶具、不锈钢厨房设备、商用厨房电蒸、不锈钢制品、抽排烟系统的设计研发、生产、销售、维修及售后服务等；制冷设备、节能环保设备、油烟处理设备的销售、安装及售后服务。证书与认证范围全部满足得4分。认证范围不满足的，每少一个扣1分，扣完为止）。  以上证书复印件须加盖单位公章。 |  |
| 3 | 技术、服务要求（20分） | 20分 | 完全符合采购清单“设备规格、技术参数”要求得20分；  ▲号条款与询价文件要求有偏离的，每有一项扣2分，其他条款不满足询价文件要求（负偏离）每有一项扣1分。 | ▲号条款需按文件要求提供相关证明材料 |
| 4 | 环保、节能产品（4分） | 4分 | 1、投标人具有全国商品售后服务认证《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011认证证书的五星级的2得分，四星级的得1分，三星级的得0.5分，其他或不符合的不得分。  2、投标人具有《燃气燃烧器具安装、维修企业资质证书》得1分，未提供不得分。  3、投标人具有食品接触安全认证证书得1分。 |  |
| 5 | 整体方案要求（6分） | 6分 | 根据询价人的供货方案、保障方案、应急保障方案、质保期、后续服务方案进行综合打分。  良好5-6分，较好3-4分，基本可行1-2分。 | / |
| 6 | 业绩（6分） | 6分 | 申请人自 2017 年1月1日至今每具有1个不低于40万元的厨房设备供应业绩的得2分，最高得6分。  需提供合同复印件及合同期内任意一次电子结算凭证或发票（复印件加盖供应商公章），未提供不得分 |  |

# 第六章 清单编制及报价说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、工程询价范围**  1、本项目为草堂幼儿园厨房设备采购，工作内容包括但不限于完成图纸及满足使用要求的所有厨房设备材料采购、安装、调试、验收、维保期内免费维保等工作内容。  2、提供厨房内土建改造要求供其他单位配合整改，具体整改工作不在本次询价范围之内。  3、提供厨房内电气、给排水、厨房与排烟口等点位及具体要求供其他单位完成，本次询价范围包含厨房设备至相应点位之间的工作内容。  4、配合总包单位（所有专业）、空调、燃气等单位完成厨房内其他工作内容，以保证厨房设备工程得以圆满完工。  5、其他工作内容详见询价文件约定要求。  **二、清单编制范围**  图纸、询价清单范围内的厨房设备。  **三、询价方式及报价要求**  1、询价计价方式：本工程采用全费用固定综合单价报价，报价包含但不限于厨房设备材料费、运输、装卸、搬运、转运、税金（增值税税率为13%）、安装、调试、检测、验收、技术支持、培训、卫生清理、人员及材产保险、成品保护、施工技术措施、维保期内免费维保、管理费、利润、风险、现场安全文明施工费、与其他相关单位的配合费等所需的一切费用及风险金。  2、本次询价清单工程量为图纸工程量，**投标人不得对询价人提供的询价清单进行任何修改**。相关补遗、修正等意见应按询价文件要求填入增补清单中。投标人必须对询价人提供的工程量清单进行复核和校对，否则视为投标人认可工程量清单项目的完整性及准确性且与询价范围内的工程量具有一致性。  3、工程量清单计价表中的所有需要填报的单价和（或)合价，投标人均应填报,未填报的单价和(或)合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。  4、投标综合单价充分考虑人工材料市场价格变动因素，所有人工材料价格结算时均不予调差。  5、措施费、规费综合考虑在综合单价中，不再单独计取。  6、投标单位在投标报价及签订采购合同前已清楚本项目询价要求，并充分考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、询价文件、承包范围、质量标准、工期、施工图纸、施工组织设计、验收，并已考虑检验检测、施工技术措施、成品保护、安全文明施工措施、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等因素，已包含在投标报价中。  7、发包人有权对承包人到场产品进行破坏性取样试验，投标单位在投标报价时因充分考虑对被取样产品的恢复费用。  8、投标人若认为图纸上所指示的安排及尺寸，不能正确地进行所需之安装时，必须于递交标书时提交书面说明，并详列所需更改的细则，通过询价人及监理人审批同意后实施。所有因投标者忽略而导致的损失，将由投标人自行负责。  9、投标人可在图纸基础上对未图纸不详细的内容进行深化设计，深化设计费用及因深化设计而产生的各类施工成本均综合考虑在此次报价中，中标后不再单独计取。  10、投标人应充分考虑标段间交叉施工及工作面重叠等影响所增加的费用，含在相应投标报价中。  11、暂列金额：按询价人给定的金额进行填报。  **四、其他**  1、其它未尽事宜详见图纸、询价技术要求及行业规范要求。  2、本工程询价控制价422827元，其中暂列金20135元。 第七章 采购清单 | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **图片** | **设备规格、技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| **粗加工间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | QQ图片20160401102707 | 1、主弹簧为合金材质,超过25KG拉力测试; 2、导向臂为不锈钢结构,4个方向定位,容易调节 3、卷盘和基座为不锈钢表面涂上粉末; 4、结实的铜管旋转接头,有橡胶和尼龙垫圈保护; 5、管子为黑色的橡胶,15.3米软管。 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 洗手星盆 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\d9cf50b3626b69cef48aa5191003403.pngd9cf50b3626b69cef48aa5191003403 | 尺寸：450\*450\*800  1、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 2、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板，星盆斗为不锈钢冲压而成,台面厚度40MM 3、挂墙安装。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 感应龙头 | QQ图片20160331171340 | 1、直流电、交流电两用台出感应水龙头 单孔感应； 2、台式安装； 3、铸造水嘴； 4、能调节温度的混水阀。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 单星拖把池 |  | 尺寸：600\*600\*400  1、不锈钢板为304板材， 2、台面厚度1.2mm不锈钢板； 3、脚通为Φ11/2"X1.2不锈钢圆通，脚横撑为Φ25X1.2mm不锈钢管，1.2加力筋、配不锈钢子弹脚4个，优质节能水龙头及溢流管。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 单冷龙头 |  | 1、304不锈钢单冷水龙头U型； 2、台式安装； 3、可旋转。 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 灭蝇灯 | 捕获 | 功率：40w  1、功率40w粘捕式  2、电压：220V/50HZ。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 四层层架 | QQ图片20160401150030 | 尺寸：1200\*500\*1800  1、规格：1200\*500\*1800mm，四层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、立柱采用38\*38\*1.2mm，筐架38\*25\*1.2mm，层板1.2mm,配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 大单星水池 | 尺寸：800\*800\*800  1、不锈钢板为304板材， 2、台面厚度1.2mm不锈钢板； 3、脚通为Φ11/2"X1.2不锈钢圆通，脚横撑为Φ25X1.2mm不锈钢管，1.2加力筋、配不锈钢子弹脚4个，优质节能水龙头及溢流管。 | 4 | 台 |  |  |
| 9 | 混水龙头 | 捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm  2、进水接口1/2"。 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 挂墙层架 |  | 尺寸：800\*350\*600  1、规格：800\*350\*600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、不锈钢板为304板材厚度1.2mm，满焊 | 4 | 台 |  |  |
| 11 | 平板工作台 | QQ图片20160401163817 | 尺寸：1050\*760\*800  1、规格：1050\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 台上层架 | QQ图片20160401145422 | 尺寸：1050\*350\*600  1、规格：1050\*350\*600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、不锈钢板为304板材厚度1.2mm，满焊 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 平板工作台 | QQ图片20160401163817 | 尺寸：500\*565\*800  1、规格：500\*565\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 平板工作台 | QQ图片20160401163817 | 尺寸：1450\*760\*800  1、规格：1450\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 台上层架 | QQ图片20160401145422 | 尺寸：1450\*350\*600  1、规格：1450\*350\*600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、不锈钢板为304板材厚度1.2mm，满焊 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 平板工作台 | 双层平板工作台.jpg | 尺寸：1200\*760\*800  1、规格：1200\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 挂墙层架 |  | 尺寸：1200\*350\*600  1、规格：1200\*350\*600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、不锈钢板为304板材厚度1.2mm，满焊 | 1 | 台 |  |  |
| **精加工** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 平板工作台 | 双层平板工作台.jpg | 尺寸：1160\*400\*800  1、规格：1160\*400\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 平板工作台 | 双层平板工作台.jpg | 尺寸：1560\*760\*800  1、规格：1560\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋 3、下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1560\*350\*600 1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 双星盆台 | QQ图片20160401110922 | 尺寸：1200\*760\*800  1、不锈钢板为304板材， 2、台面厚度1.2mm不锈钢板； 3、脚通为Φ11/2"X1.2不锈钢圆通，脚横撑为Φ25X1.2mm不锈钢管，1.2加力筋、配不锈钢子弹脚4个，优质节能水龙头及溢流管。 | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 混水龙头 | 捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm  2、进水接口1/2"。 | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1200\*350\*600  1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 平台雪柜 | QQ图片20160331091041 | 外形尺寸：1800 x 760 x 800mm (宽 x 深 x 高)； 台面厚度：40mm； 容 积：380 L； 外部材质：304不锈钢； 内部材质：304不锈钢；  60mm 保温层； 温度范围：-2℃/ +2℃； 制冷剂：R134a； 配置6个GN1/1 层架 (325\*530mm) 及6对层架导轨； 适合存放GN1/1份数盆； 150mm重力子弹脚； 电源：220V/50Hz/1Ph； 压缩机功率：313.5 W； 净重：130kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1800\*350\*600  1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 绞肉机 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\d853b49e1efc0968d001245bb05a35b.jpgd853b49e1efc0968d001245bb05a35b | 1、外形尺寸：650\*280\*440mm 2、产量：100-200KG/H 3、电功率：380V,0.75KW 4、AISI 304不锈钢机身； 5、风冷马达，适用于连续操作； 6、蜗杆式马达减速器罩于油浴系统中，从而提高了使用寿命； 7、马达减速带有双密封系统，不但提高使用寿命，且工作性能更加安全可靠； 8、无需工具即可将绞肉端部锁定，方便快捷； 9、可全部拆卸以使清洁。 | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 挂墙式刀具消毒柜 | QQ图片20160331102611 | 1、规格：460\*143\*575（mm)； 2、额定功率：15W； 3、固定方式：挂墙；刀架式； 4、产品功能：适用于不同尺寸中西刀具； 5、产品材质：SUS304； 6、消毒时间：15 Mins； 7、采用透明亚克力材质的塑料刀架，保证紫外线的充分穿透。 8、采用镜面刀箱内壁反射紫外线，达到360度无死角消毒。 9、结构说明：（1）.设计简洁，采用不锈钢整体设计，大方高雅。（2）.机械控制按钮，定时简单方便。（3）.独特的透明刀架，有效避免紫外线照射盲区。（4）.三条灯管设计，照射更全面。灭菌效果显著。 10、能有效的杀灭99%的肠道致病菌，是后厨的必备单品。  11、提供消毒柜制造商的消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖公章）； | 1 | 台 |  |  |
| **副食库** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 四层层架 | QQ图片20160401150030 | 尺寸：1200\*500\*1800  1、规格：1200\*500\*1800mm，四层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、立柱采用38\*38\*1.2mm，筐架38\*25\*1.2mm，层板1.2mm,配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |
| 29 | 灭蝇灯 | 捕获 | 功率：40W  1、功率40w粘捕式  2、电压：220V/50HZ。 | 4 | 台 |  |  |
| 30 | 四层层架 | QQ图片20160401150030 | 尺寸：1000\*500\*1800  1、规格：1000\*500\*1800mm，四层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、立柱采用38\*38\*1.2mm，筐架38\*25\*1.2mm，层板1.2mm,配不锈钢调节脚。 | 2 | 台 |  |  |
| **主食库** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 米面架 |  | 尺寸：600\*600\*350  1、规格600\*600\*350； 2、采用304不锈钢管，厚度为1.2mm ： 3、工作层架为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求；  4、面板能承受≥1500KG/M2的平均载荷不变形。  5、支架采用不锈钢管，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 4 | 台 |  |  |
| **热炒间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 燃气双头大锅灶 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\6977507a2a1acd4c31beb2b87ed2c31.jpg6977507a2a1acd4c31beb2b87ed2c31 | * 1. 规格2200\*1220\*800； 2、采用304#优质不锈钢板制作，台面为1.2mm厚不锈钢板，围板为1.2mm厚不锈钢板； 3、风机为220V/550W； 4、炉体骨架为∠40\*4国标角钢，角铁架上附2.0mm厚冷铁板与石锦隔热，所有角铁涂有足够的防锈漆； 5、炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，配直径5寸混风式燃烧器（炉头带长明火种）燃烧器为节能环保型燃烧器； 6、配有电子点火装置及息火保护安全装置； 7、燃气管道及配件采用优质国标管件； 8、每个炉头配有摇摆水龙头，水盆，锅架； 9、炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚； 10、低噪音环保型燃烧器； 11、前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 ▲12、提供投标产品的商用燃气灶具1级能效标识复印件加盖公章； ▲13、提供投标产品的《产品安全认证证书》复印件加盖公章； ▲14、具备中国节能及环保产品认证试验报告及中国节能及环保产品认证证书。 | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 灶拼板 |  | 1、规格：300\*1200\*800； 2、材质采用304#SUS304不锈钢磨砂板；厚度1.2mm。 | 2 | 台 |  |  |
| 34 | 燃气双头双尾小炒灶 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\0e79fedcea0095a138992176aff320f.jpg0e79fedcea0095a138992176aff320f | * 1. 规格2200\*1220\*800； 2、采用304#优质不锈钢板制作，台面为1.2mm厚不锈钢板，围板为1.2mm厚不锈钢板； 3、风机为220V/550W； 4、炉体骨架为∠40\*4国标角钢，角铁架上附2.0mm厚冷铁板与石锦隔热，所有角铁涂有足够的防锈漆； 5、炉膛内砌耐火砖及石棉混合耐火泥沙，配直径5寸混风式燃烧器（炉头带长明火种）燃烧器为节能环保型燃烧器； 6、配有电子点火装置及息火保护安全装置； 7、燃气管道及配件采用优质国标管件； 8、每个炉头配有摇摆水龙头，水盆，锅架； 9、炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚； 10、低噪音环保型燃烧器； 11、前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门。 ▲12、提供投标产品的商用燃气灶具1级能效标识复印件加盖公章； ▲13、提供投标产品的《产品安全认证证书》复印件加盖公章； ▲14、具备中国节能及环保产品认证试验报告及中国节能及环保产品认证证书。 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 油烟网罩 |  | 1、规格：9880\*1400\*600mm； 2、材质采用304#SUS304不锈钢磨砂板； QQ图片201604011405383、厚度1.2mm，配不锈钢接水槽； 4、每1000mm位置安装防潮防雾照明灯一只,所有电线套于导管中并用接驳箱连接； 5、配可移动不锈钢隔油网，接油盒。 | 13.7 | 平米 |  |  |
| 36 | 不锈钢装饰板 |  | 尺寸：9800\*600  1、材质：主材304#不锈钢； 2、钢板丝纹为横向采用304#1.2mm厚不锈钢板 | 6.3 | 平米 |  |  |
| 37 | 不锈钢封墙板 |  | 尺寸：9800\*1900 1、材质：主材304#不锈钢； 2、钢板丝纹为横向采用304#1.2mm厚不锈钢板 | 20.11 | 平米 |  |  |
| 38 | 燃气单头低汤灶 | 4 | 尺寸：700\*700\*600  1、采用304#不锈钢板制作； 2、其台面板厚为1.2mm，炉背板、炉侧板、炉前板采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3、炉底架采用40mm×40mm国标角铁制作，下衬3mm厚A3钢板，所有角铁涂有足够的防锈漆； 4、燃烧器为节能环保型文华炉头，配有电子点火装置及息火保护安全装置； 5、燃气管道及配件采用优质国标管件； 6、配有摇摆水龙头，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。 ▲7、提供投标产品的商用燃气灶具1级能效标识复印件加盖公章； ▲8、提供投标产品的《产品安全认证证书》复印件加盖公章；  ▲9、具备中国节能及环保产品认证试验报告及中国节能及环保产品认证证书。 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 燃气三门蒸柜 |  | 1. 规格1150\*950\*1800； 2、适用燃气：天然气、液化气、人工煤气 3、风机:铝壳220V/250W； 4、标配四个层网； 5、面板一次拉伸成型； 6、加厚水胆； 7、进气口：DN15 8、进水口：DN15； 9、排水口：DN40 10、提供投标产品的食品接触产品安全认证证书复印件加盖公章；   ▲11、提供投标产品的《产品安全认证证书》复印件加盖公章； | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 燃气双门蒸箱 |  | 1. 1、规格1100\*910\*1800；24盘； 2、采用国标304#1.2mm不锈钢拉丝板，面板，围身、背板、前板组成； 3、整体采用聚氨酯发泡，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保； 4、炉脚为直径50mm，厚度为1.2mm不锈钢工业管及不锈钢可调节子弹脚组成； 5具备自动进水装置； 6、自动泄压保护及蒸汽压力表显示。 7、提供投标产品的食品接触产品安全认证证书复印件加盖公章；   ▲8、提供投标产品的《产品安全认证证书》复印件加盖公章； | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 燃气摇摆汤锅 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\44e1eebe11df41a5e0df7d2bd52e607.jpg44e1eebe11df41a5e0df7d2bd52e607 | 1、容量：200L； 2、采用国标3042B不锈钢拉丝板，外层板厚1.2mm，内层板厚1.2mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 双层餐车 |  | 1、规格约：900\*500\*850mm； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、台面厚度1.2mm；围板及侧板厚度1.2mm； 4、配4个活动式脚轮（两定向两万向），连轴承； | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 灭蝇灯 | 捕获 | 功率：40W  1、功率40w粘捕式 ； 2、电压：220V/50HZ。 | 5 | 台 |  |  |
| 44 | 洗地龙头 | QQ图片20160401102707 | 1、主弹簧为合金材质,超过25KG拉力测试; 2、导向臂为不锈钢结构,4个方向定位,容易调节 3、卷盘和基座为不锈钢表面涂上粉末; 4、结实的铜管旋转接头,有橡胶和尼龙垫圈保护; 5、管子为黑色的橡胶,15.3米软管。 | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 双星水池 | QQ图片20160401110922 | 尺寸：1200\*760\*800  1、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板； 2、加强筋为1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗为500×500×1.2mm不锈钢冲压而成； 4、台面厚度40MM； 5、φ38MM圆腿； 6、角位去水，高筒去水； 7、配隔渣网，配普通下水口，配4个不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 46 | 混水龙头 | 捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm；  2、进水接口1/2"； | 2 | 个 |  |  |
| 47 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1200\*350\*600 1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | 平板工作台 | QQ图片20160401163817 | 1、规格：1200\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋；下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1200\*350\*600  1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 双通工作台 | 360截图1675110170114123 | 1、规格1800\*800\*800； 2、全部采用优质SUS304#不锈钢板； 3、台面采用厚1.2mm的不锈钢板，侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板，内加强板为18mm木板； 4、门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。支架、通用脚、可调子弹脚采用φ38×1.5mm不锈钢管；所有底板离地150mm；间距超过1.2m时须增加可调支脚； 5、能承重200kg物品，下配可调节子弹腿。 提供投标产品的食品接触产品安全认证证书复印件加盖公章 | 4 | 台 |  |  |
| 51 | 吊顶天花架 | QQ图片20160401145422 | 1800\*350\*600 1、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质；不锈钢板为304板材厚度1.2mm；  2、采用国标38\*38钢方管为四周吊杆、管厚度为1.2mm，满焊。 | 4 | 台 |  |  |
| 52 | 四门高身双温雪柜 |  | 1、外形尺寸：1500\*760\*800/BD0.3L2mm (宽 x 深 x 高)；  2、容 积：1350 L；  3、外部材质：304不锈钢； 4、内部材质：304不锈钢； 5、60mm 保温层 ； 6、温度范围：高温+1℃/ +4℃；低温-21℃/-18℃ ； 7、制冷剂：高温R134a；低温R404a  8、左右分别配置4个GN2/1，层架(530\*650mm) 及4对层架导轨； 9、适合存放GN2/1份数盆；  10、100mm重力子弹脚；  11、电源：220V/50Hz/1Ph ； 12、压缩机功率：385 W & 854 W ； 13、净重：264kg。 | 2 | 台 |  |  |
| **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 搅拌机 | bde7157238d83b5e78d0c47d6e2da1c | 1、规格：415\*530\*780mm（±3%）； 2、料桶材质采用SUS304不锈钢材质，料桶容积：20L，最大和面量：6kg； 3、电压：220v，电机功率：0.75kw； 4、搅拌转速：113/168/400r/min，节能环保低噪。 | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 饼盘车 | QQ图片20160401151929 | 1、尺寸规格455\*630\*1600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、台面厚度1.2mm；围板及侧板厚度1.2mm；  4、配4个活动式脚轮（两定向两万向），连轴承。 | 2 | 台 |  |  |
| 55 | 压面机 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\734b6d9d226d414d665c1ab4eac9809.jpg734b6d9d226d414d665c1ab4eac9809 | 1、工作效率：60kg/h； 2、电源：220V/380V； 3、功率：1.5KW； 4、外型尺寸：1130X510X1250mm； 5、重量：160Kg； 6、配一把粗刀、一把细刀。 | 1 | 台 |  |  |
| 56 | 单门醒发箱 |  | 1、单门18盘； 2、电压：220v ； 3、功率：1.25kw； 4、尺寸规格；59\*107\*204； 5、重量：106kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 57 | 木质案板 | 1552102492(1) | 1、规格1800\*760\*40； 2、采用50mm优质烘干柳木做台面； 3、面案下面用不锈钢管做底架； 4、地脚采用Φ38mm不锈钢子弹形可调整脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 58 | 台下式平台雪柜 | QQ图片20160331091041 | 1、外形尺寸：1800\*760\*800/BD0.4L2mm (宽 x 深 x 高)； 2、柜体进深：655mm； 3、台面厚度：40mm； 4、容 积：380 L； 5、外部材质：304不锈钢； 6、内部材质：304不锈钢；  7、60mm 保温层； 8、温度范围：-2℃/ +2℃； 9、制冷剂：R134a； 10、配置6个GN1/1 层架 (325\*530mm) 及6对层架导轨； 11、适合存放GN1/1份数盆； 12、150mm重力子弹脚； 13、电源：220V/50Hz/1Ph； 14、压缩机功率：313.5 W； 15、净重：130kg。 | 1 | 台 |  |  |
| 59 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 60 | 双星水池 | QQ图片20160401110922 | 尺寸：1100\*760\*800 1、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板； 2、加强筋为1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗为500×500×1.2mm不锈钢冲压而成； 4、台面厚度40MM； 5、φ38MM圆腿； 6、角位去水，高筒去水； 7、配隔渣网，配普通下水口，配4个不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 61 | 混水龙头 | 捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm ； 2、进水接口1/2"。 | 2 | 个 |  |  |
| 62 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1100\*350\*600 1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| **水果间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 洗手星盆 | C:\Users\Administrator.BF-20191025UYZZ\Desktop\d9cf50b3626b69cef48aa5191003403.pngd9cf50b3626b69cef48aa5191003403 | 尺寸：450\*450\*800  1、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 2、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板，星盆斗为不锈钢冲压而成,台面厚度40MM 3、挂墙安装。 | 2 | 台 |  |  |
| 64 | 感应龙头 | QQ图片20160331171340 | 1、直流电、交流电两用台出感应水龙头 单孔感应； 2、台式安装； 3、铸造水嘴； 4、能调节温度的混水阀。 | 2 | 个 |  |  |
| 65 | 四层层架 | QQ图片20160401150030 | 1、规格：1200\*500\*1800mm，四层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、立柱采用38\*38\*1.2mm，筐架38\*25\*1.2mm，层板1.2mm,配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 66 | 三星水池 | 1、规格1800\*760\*800； 2、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板，加强筋为1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗为500×500×1.2mm不锈钢冲压而成； 4、台面厚度40MM，φ38MM圆腿； 5、角位去水，高筒去水； 6、配隔渣网，配普通下水口，配4个不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 67 | 混水龙头 | 捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm ； 2、进水接口1/2"。 | 3 | 个 |  |  |
| 68 | 挂墙吊柜 | ca0df994ebdf6eed48d66dbc4eefcf0 | 尺寸：1800\*350\*600 1、挂墙吊柜柜板采用304#1.2㎜不锈钢板制造。面板向内折边成U形，高度为30～40㎜，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁。 2、侧板，层板，采用1.2mm厚不锈钢板；门外壳采用1.2mm厚制作，内胆用1,0mm厚，有轨上挂式吊门；台面与层板加两条150mm宽×1.5mm厚不锈钢加强筋加固。所有工作面都安装补强撑，面板承受1500KG/M²的平均载荷不变形 3、支架采用不锈钢圆管壁厚1.2㎜，横管直径25㎜的圆形不锈钢管焊接成型，竖管直径为38㎜的圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。  4、台下面安装有底层板，底层板38㎜高，12㎜折边成为槽形，4角切至与脚管配合，层板下面安装1.2㎜的不锈钢槽型补强撑。 | 1 | 台 |  |  |
| 69 | 平台雪柜 |  | 1、外形尺寸：1420 x 760 x 850mm (宽 x 深 x 高)； 2、柜体进深：655mm； 3、台面厚度：40mm； 4、容 积：108 L； 5、外部材质：304不锈钢； 6、内部材质：304不锈钢； 7、60mm 保温层； 8、温度范围：-2℃/ +2℃； 9、制冷剂：R134a； 10、配置4个GN1/1 层架 (325\*530mm) 及2对层架导轨； 11、适合存放GN1/1份数盆； 12、150mm重力子弹脚； 13、电源：220V/50Hz/1Ph； 14、压缩机功率：355 W； 15、净重：102kg； | 1 | 台 |  |  |
| 70 | 挂墙式刀具消毒柜 | QQ图片20160331102611 | 1、规格：460\*143\*575（mm)； 2、额定功率：15W； 3、固定方式：挂墙；刀架式； 4、产品功能：适用于不同尺寸中西刀具； 5、产品材质：SUS304； 6、消毒时间：15 Mins； 7、采用透明亚克力材质的塑料刀架，保证紫外线的充分穿透。 8、采用镜面刀箱内壁反射紫外线，达到360度无死角消毒。 9、结构说明：（1）.设计简洁，采用不锈钢整体设计，大方高雅。（2）.机械控制按钮，定时简单方便。（3）.独特的透明刀架，有效避免紫外线照射盲区。（4）.三条灯管设计，照射更全面。灭菌效果显著。 10、能有效的杀灭99%的肠道致病菌，是后厨的必备单品。  11、提供消毒柜制造商的消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖公章）； | 1 | 台 |  |  |
| 71 | 紫外线杀菌灯 |  | 1、规格40W； 2、功率：220V/8W， 3、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。 4、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。 | 1 | 台 |  |  |
| **备餐间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 单通工作柜 | 360截图1675110170114123 | 1. 规格1600\*760\*800； 2、柜身采用304#1.2mm不锈钢板； 3、柜内活动层板采用304#1.2mm不锈钢板； 4、配1.2mm不锈钢板做加力筋； 5、柜脚采用Φ11/2"X1.2不锈钢圆通，配不锈钢可调性子弹脚； 6、门板采用304#1.0mm不锈钢板。   7、提供投标产品的食品接触产品安全认证证书复印件加盖公章。 | 1 | 台 |  |  |
| 73 | 保温送餐车 |  | 形式：定制  1、采用国标3042B不锈钢拉丝板； 2、外层板厚1.2mm，内层板厚1.2mm，双层不锈钢拉丝板中间为发泡保温； 3、前后活动轮共4个（两万向两定向）。 | 3 | 台 |  |  |
| 74 | 灭蝇灯 | 捕获 | 规格：40W  1、功率40w粘捕式 ； 2、电压：220V/50HZ。 | 1 | 台 |  |  |
| 75 | 紫外线杀菌灯 |  | 1、规格40W； 2、功率：220V/8W， 3、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。 4、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。 | 1 | 台 |  |  |
| 76 | 单门留样柜 |  | 1、规格:620\*760\*1980/MG0.5L2（±3%），门数：2开门； 2、温度范围：+5℃～-5℃～-12℃；制冷剂：R134a； 3、60mm加厚保温层； 4、精铜管制冷蒸发器、不会腐蚀内漏、使用寿命长； 5、内外无磁不锈钢、外壳磨砂拉丝、整体发泡； 6、下沉式内圆角内胆方便卫生清理，不会渗水进内胆，保护内置式制冷管，延长冰箱使用寿命； 7、不锈钢门压条、不锈钢装饰板端盖、不锈钢回弹门铰链，抗腐蚀、经久耐用； 8、不锈钢设计加宽直拉手。 | 1 | 台 |  |  |
| 77 | 平板工作台带单星 | QQ图片20160401111030 | 1、规格：1700\*760\*800mm，双层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢台面304#1.2mm不锈钢板；下配1.2mm厚不锈钢板加强筋；下一层板为1.2mm不锈钢板，脚通为Φ38X1.5mm不锈钢管，配不锈钢可调整脚4个。 | 1 | 台 |  |  |
| 78 | 传菜窗 |  | 1、规格：1200\*400\*600(mm)； 2、材质：主材304#不锈钢；所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质不锈钢； 3、里外配4块钢化玻璃，需CCC认证标示；上装有导轨，下装卡槽，钢化玻璃的不锈钢边框带有把手，可左右自由滑动。 | 1 | 台 |  |  |
| **洗碗间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 灭蝇灯 | 捕获 | 规格：40w  1、功率40w粘捕式 ； 2、电压：220V/50HZ。 | 1 | 台 |  |  |
| 80 | 洗地龙头 | QQ图片20160401102707 | 1、主弹簧为合金材质,超过25KG拉力测试; 2、导向臂为不锈钢结构,4个方向定位,容易调节 3、卷盘和基座为不锈钢表面涂上粉末; 4、结实的铜管旋转接头,有橡胶和尼龙垫圈保护; 5、管子为黑色的橡胶,15.3米软管。 | 1 | 个 |  |  |
| 81 | 双星水池 | QQ图片20160401110922 | 尺寸：1200\*760\*800 1、台面板采用1.2mm厚304#不锈钢板； 2、加强筋为1.2mm厚不锈钢板； 3、星盆斗为500×500×1.2mm不锈钢冲压而成； 4、台面厚度40MM； 5、φ38MM圆腿； 6、角位去水，高筒去水； 7、配隔渣网，配普通下水口，配4个不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| 82 | 混水龙头 | 捕获 (3)捕获 (3) | 1、冷热水龙头中心间距8"摇摆龙头伸出的垂直中心距305mm ； 2、进水接口1/2"。 | 4 | 个 |  |  |
| 83 | 挂墙层架 |  | 1、规格：1200\*350\*600； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、不锈钢板为304板材厚度1.2mm，满焊。 | 2 | 台 |  |  |
| 84 | L型收污台 | QQ图片20160401163817 | 规格：（1500+200）\*760\*800/100 1、采用304#优质不锈钢板制作； 2、其台面板厚为1.2mm，支架采用壁厚为1.2mm不锈钢管； 3、地脚采用Φ38mm不锈钢子弹形可调整脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 85 | 储碗柜 |  | 1、规格：1200\*500\*1800mm，四门； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、底板及层板1.2mm厚，侧板、围板厚1.2mm； 4、内置层板二片，内分四层； 5、层板及底板均选用1.2mm厚U形不锈钢加强型槽钢承托补固； 6、立脚采用Φ51\*1.2mm不锈钢结构管，配不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |  |  |
| 86 | 消毒柜 |  | 1、 规格：1200\*510\*1800mm（±3%）； 2、 内外不锈钢箱体,功率：4.4kW； 3、 左右两室均为远红外线高温消毒、双层玻璃门体； 4、 温度控制准确可靠，性能优良，并且备有超温保护； 5、 左右两室可独立工作； 6、 全不锈钢全平层架（非电镀层架），适合幼儿园放置不锈钢口杯； 7、提供消毒柜制造商的消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖公章）。 | 1 | 台 |  |  |
| 87 | 四层层架 | QQ图片20160401150030 | 1、规格：1200\*500\*1800mm，四层； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、立柱采用38\*38\*1.2mm，筐架38\*25\*1.2mm，层板1.2mm,配不锈钢调节脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 88 | 封闭式双层餐车 |  | 1、规格900\*500\*850； 2、所有不锈钢板材及管材均采用SUS304材质； 3、采用304#1.2mm厚不锈钢制作，立柱采用∮38\*1.2mm厚不锈钢管，横管采用38\*25\*1.2mm 不锈钢矩管； 4、配4个可活动脚轮，其中2个刹车。 | 1 | 台 |  |  |
| 89 | 消毒柜 |  | 1、规格：795\*350\*405mm（±3%）； 2、内外不锈钢箱体，容积：60L,功率：800W； 3、左右两室均为远红外线高温消毒、双层玻璃门体； 4、温度控制准确可靠，性能优良，并且备有超温保护； 5、左右两室可独立工作； 6、全不锈钢全平层架（非电镀层架），适合幼儿园放置不锈钢口杯； 7、提供消毒柜制造商的消毒产品生产企业卫生许可证（复印件加盖公章）。 | 7 | 个 |  |  |
| **抽排风** | **（补风）系统** |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 排风风管 |  | 1、采用不锈钢201#材质； 2、厚1.2mm板制作。 | 200 | 平米 |  |  |
| 91 | 排风风柜 |  | 1、功率：11kw；  2、尺寸：940\*1010\*875。  3、处理风量32076m3/h | 1 | 台 |  |  |
| 92 | 油烟净化器 |  | 1.电量：220v/600w； 2、规格1230\*1540\*1400； 3、采用静电+机械的双重净化结构，有效去除油烟粒子达到净化效果，外壳为烤漆材质，芯体采用铝合金材质，可有效增大吸附面积，提高净化效率； 4、净化器电源具有击穿放电保护功能、短路保护功能、开路保护功能、防电击保护、过热保护、持续放电闭锁输出并报警以及开门断电保护等七大保护功能，确保设备运行安全稳定； 5、模块化设计可串联多元组合，增强净化功能。采用低压变频控制，有效节能降耗，噪音低； 6、处理风量 32076m3/h | 1 | 台 |  |  |
| 93 | 补风风管 |  | 1、采用不锈钢201#材质； 2、厚1.2mm板制作。 | 170 | 平米 |  |  |
| 94 | 补风风柜 |  | 1、处理风量22453m3/h； 2、电功率：11KW/380v。 | 1 | 台 |  |  |
| 95 | 防火阀 |  | 1、材质用304#1.2mm不锈钢制作。  2、 配套 | 2 | 个 |  |  |
| 96 | 止回阀 |  | 1、材质用304#1.3mm不锈钢制作。 2、配套 | 2 | 个 |  |  |
| **小计：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **除杂部分** |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 90大铁锅 |  | 铸铁 | 4 | 口 |  |  |
| 98 | 1.3厚手打铁锅尺5(鹤立) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp4.jpg | 钢锅 | 4 | 口 |  |  |
| 99 | 60cm砂光铆钉耳多用汤桶 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp5.jpg | SUS304不锈钢  尺寸：60cm | 3 | 个 |  |  |
| 100 | 汤桶（班级） |  | SUS304不锈钢 尺寸：30cm\*30cm | 7 | 个 |  |  |
| 101 | 40cm亮光铆钉耳多用汤桶 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp6.jpg | SUS304不锈钢 规格：40cm | 5 | 个 |  |  |
| 102 | 60\*40\*7CM0.8方盘 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp8.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：'60\*40\*7CM0.8 | 40 | 个 |  |  |
| 103 | 方盘 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp8.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：32\*22 | 20 | 个 |  |  |
| 104 | 涨油盆 |  | SUS304不锈钢 规格：11寸 | 6 | 个 |  |  |
| 105 | 4斤加高钢水勺 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp11.jpg | SUS304不锈钢 | 6 | 个 |  |  |
| 106 | 圆形胶菜墩(白色) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp14.jpg | 食品级塑胶 规格：R480\*H80MM | 5 | 块 |  |  |
| 107 | 圆形胶菜墩(白色) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp13.jpg | 食品级塑胶 规格：R430\*100MM | 5 | 块 |  |  |
| 108 | 28CM全钢柄漏瓢(1.6) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp16.jpg | SUS304不锈钢 | 8 | 个 |  |  |
| 109 | 木柄双钩粗 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp17.jpg | 不锈钢 规格：L535\*W48MM | 8 | 个 |  |  |
| 110 | 味盅 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp21.jpg | SUS304不锈钢 规格：16CM | 30 | 个 |  |  |
| 111 | 光身圆头调味勺 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp22.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：190\*23MM | 20 | 个 |  |  |
| 112 | 十八子2#片刀 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp23.jpg | 不锈钢 尺寸：233\*109MM | 15 | 把 |  |  |
| 113 | 十八子刀具系列1套装（含切刀、砍刀、削皮刀、水果刀、面包刀各一把） |  | 不锈钢 | 4 | 套 |  |  |
| 114 | 5101保鲜标示盒 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp28.jpg | 食品级塑料 尺寸：460\*320\*150 | 30 | 套 |  |  |
| 115 | 5104保鲜标示盒 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp30.jpg | 食品级塑料 尺寸：290\*195\*100 | 30 | 套 |  |  |
| 116 | 留样盒小号 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp31.jpg | 食品级塑料 尺寸：85\*85\*55 | 30 | 个 |  |  |
| 117 | 2号木柄锻打勺(砂10两) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp33.jpg | 不锈钢 规格：13.5 | 20 | 个 |  |  |
| 118 | 鹰咀2#炒铲 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp36.jpg | 不锈钢 尺寸：L480\*W130MM | 8 | 把 |  |  |
| 119 | 60CM红木面杖 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp37.jpg | 木制 规格：60cm | 3 | 个 |  |  |
| 120 | 40CM红木面杖 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp38.jpg | 木制 规格：L405 | 3 | 个 |  |  |
| 121 | 铁木捞面筷 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp40.jpg | 木制 规格：42CM | 3 | 双 |  |  |
| 122 | 17"耐热手套 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp41.jpg | 耐高温棉 长度432(耐热<94℃) | 4 | 双 |  |  |
| 123 | 反边斗盆1.2厘 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp43.jpg | SUS304不锈钢 规格：60cm | 15 | 个 |  |  |
| 124 | 反边面盆0.8厘 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp45.jpg | SUS304不锈钢 规格：38cm | 15 | 个 |  |  |
| 125 | 反边面盆0.8厘 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp49.jpg | SUS304不锈钢 规格：32cm | 15 | 个 |  |  |
| 126 | 12寸特宽边弯手柄油格 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp51.jpg | SUS304不锈钢 | 6 | 个 |  |  |
| 127 | 1/1美式不锈钢份数盆盖 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp54.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：530\*325 | 20 | 个 |  |  |
| 128 | 1/1\*20cm美式不锈钢份数盆 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp57.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：530\*325\*200 | 20 | 个 |  |  |
| 129 | 西1#箱 |  | 钢化 尺寸：600\*460\*330 | 15 | 个 |  |  |
| 130 | 旺德福地秤 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp72.jpg | 100KG 尺寸：外710\*310\*190MM | 1 | 台 |  |  |
| 131 | 香山电子厨房秤EK3550 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp73.jpg | 5KG | 1 | 台 |  |  |
| 132 | 圆磨刀棒 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp89.jpg | 不锈钢 规格：169 | 4 | 个 |  |  |
| 133 | 中#打皮刀 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp85.jpg | 铸铁 尺寸：116\*51MM | 8 | 把 |  |  |
| 134 | 大力士储物箱45升 |  | 全新塑料 尺寸：520\*360\*275 | 6 | 套 |  |  |
| 135 | 330升垃圾桶 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp92.jpg | 钢化 | 5 | 个 |  |  |
| 136 | 防爆压力锅 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp94.jpg | 铝制品 规格：32CM | 2 | 个 |  |  |
| 137 | 13"打蛋器 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp96.jpg | SUS304不锈钢 总长393线长230 | 4 | 个 |  |  |
| 138 | 大件蒸饭车方盘(05厚) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp103.jpg | SUS304不锈钢 尺寸：60\*40\*4.8 | 24 | 个 |  |  |
| 139 | 大件蒸饭车带孔方盘(05厚) |  | SUS304不锈钢 尺寸：60\*40\*4.8 | 24 | 个 |  |  |
| 140 | 5斤加高钢水勺 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp105.jpg | SUS304不锈钢 | 6 | 个 |  |  |
| 141 | A深型分菜勺 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp110.jpg | SUS304不锈钢 规格：9号 | 15 | 个 |  |  |
| 142 | 标准型尘推 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp127.jpg | 清洁用品 规格：60CM | 5 | 个 |  |  |
| 143 | 挂脖布围裙 |  | 棉布 | 30 | 条 |  |  |
| 144 | 布袖套 |  | 棉布 | 30 | 条 |  |  |
| 145 | 防水加毛围腰 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp135.jpg | PVC | 30 | 条 |  |  |
| 146 | 加厚铁撮箕 | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp146.jpg | 铝制品 | 5 | 个 |  |  |
| 147 | 双层铂金碗（304） |  | SUS304不锈钢 规格：11.5CM | 100 | 个 |  |  |
| 148 | 快餐盘大六格(304) | D:\博大进销存\IMG_TMP\tmp152.jpg | SUS304不锈钢 规格：36.5\*27 | 30 | 个 |  |  |
| 149 | 幼儿餐盘 |  | SUS304不锈钢 直径14cm | 100 | 个 |  |  |
| 150 | 水杯 |  | SUS304不锈钢 规格：8\*8cm | 100 | 个 |  |  |
| 151 | 主餐勺 |  | SUS304不锈钢 规格：14.8cm | 100 | 个 |  |  |
| 152 | 刀架 | 1584694487(1) | 不锈钢 10把刀 | 1 | 个 |  |  |
| 153 | 菜墩架 |  | 不锈钢 | 1 | 个 |  |  |
| 154 | 水果夹 |  | SUS304不锈钢 规格：27\*4.5 | 20 | 个 |  |  |
| 155 | 保温不锈钢水壶 |  | SUS304不锈钢 规格：20\*23.5cm | 12 | 个 |  |  |
| 156 | 分餐勺 |  | SUS304不锈钢 规格：23cm | 20 | 个 |  |  |
| 157 | 加盖菜盆 | https://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/1074163488/O1CN01Z97Mh41bdY38NXlia_!!1074163488.jpg | SUS304不锈钢 规格：32.5\*17.5 | 30 | 个 |  |  |
| **小计：** |  |  |  |  | 元 |  |  |
| **一** | **以上合计** | **报价含税费，运费，辅材、安装、调试、培训等所有费用** | |  | 元 |  |  |
| **二** | **暂列金** | **投标人须按给定金额填报（否则废标）** | |  | 元 |  | 20135 |
| **三** | **总合计** | **一+二** | |  | 元 |  |  |